ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РАСХОДА И СЧЕТЧИКИ

№ Гос-
реестра	Наименование 
СИ 	Тип СИ 	Применение 	Изготовитель	№ 
сертификата 	Сертификат до	
15201-05 	Расходомеры 
массовые 	Promass 	Расходомеры массовые Promass (далее расходомеры) предназначены для измерений массового и объемного расхода, массы, объема, плотности и температуры жидкостей, газов, растворов, масел, пульпы и т.п. 
Расходомеры применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме: в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях. 
Ду, мм, 1; 2;; 4; 8; 15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 250.    Диапазон расходов - 0,002...2200 т/ч. Погрешность -±0,15...0,3 % 	Endress+Hauser GmbH+Co.KG, 
Германия 	21441	01.08.2010	
26031-03 	Расходомеры- 
счетчики  массовые 	"SITRANS F С MASSFLO" 
MASS 
2100/6000, 
MASS 
1(2)/6000 	Расходомеры-счетчики массовые "SITRANS F С MASSFLO" (модификации MASS 2100/6000, MASS-f'-MC 1(2)/6000), далее расходомеры, предназначены для измерения массового расхода, массы, плотности, температуры, объемного расхода, объема - жидкости или газа, а также процентного содержания фракций в двухкомпонентных растворах. 
Основные области применения  - химическая, пищевая промышленности, энергетика и системы теплоснабжения. Расходомеры применяются при учетно-расчетных и технологических операциях. 
Ду, мм 1,5; 3; 6; 15; 25; 40; 50; 65; 80; 100; 150.     Диапазон расходов - 0,009...510 т/ч. Погрешность -±0,15...0,25% 	Siemens AG,       Германия, 

Siemens  Flow Instruments A/S 
Дания 	16374

16374/1	01.12.2008

01.12.2008