Приложение 3

ЦИФРОВОЙ КОД
И БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ (АББРЕВИАТУРА)
МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ УПАКОВКА
(УКУПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА)

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 18.10.2016 N 96)
	



	Материал
	Буквенное обозначение (аббревиатура) <*>
	Цифровой код

	1
	2
	3

	Пластмасса

	Полиэтилентерефталат
	PET или PETE
	01 или 1

	Полиэтилен высокой плотности
	PE-HD или HDPE
	02 или 2

	Поливинилхлорид
	PVC или V
	03 или 3

	Полиэтилен низкой плотности
	PE-LD или LDPE
	04 или 4

	Полипропилен
	PP
	05 или 5

	Полистирол
	PS
	06 или 6

	Другие виды пластмассы
	O или OTHER
	07 или 7
8 - 19

	Бумага и картон

	Гофрированный картон
	PAP
	20

	Другие виды картона
	PAP
	21

	Бумага
	PAP
	22

	Другие виды бумаги и картона
	
	23 - 39

	Металлы

	Сталь
	FE
	40

	Алюминий
	ALU
	41

	Другие металлы
	
	42 - 49

	Древесина и древесные материалы

	Дерево
	FOR
	50

	Пробка
	FOR
	51

	Другие
	
	52 - 59

	Текстиль

	Хлопок
	TEX
	60

	Джут
	TEX
	61

	Другие
	
	62 - 69

	Стекло

	Бесцветное стекло
	GL
	70

	Зеленое стекло
	GL
	71

	Коричневое стекло
	GL
	72

	Другие виды стекол
	
	73 - 79

	Комбинированные материалы <**>

	Бумага и картон/различные материалы
	
	80

	Бумага и картон/пластмасса
	
	81

	Бумага и картон/алюминий
	
	82

	Бумага и картон/белая жесть
	
	83

	Бумага и картон/пластмасса/ алюминий
	
	84

	Бумага и картон/пластмасса/ алюминий/белая жесть
	
	85

	Другие
	
	86 - 89

	Пластмасса/алюминий
	
	90

	Пластмасса/белая жесть
	
	91

	Пластмасса/различные металлы
	
	92

	Другие
	
	93 - 94

	Стекло/пластмасса
	
	95

	Стекло/алюминий
	
	96

	Стекло/белая жесть
	
	97

	Стекло/различные металлы
	
	98

	Другие
	
	99



--------------------------------
[bookmark: P146]<*> Используются только заглавные буквы. Например, полиэтилентерефталат (варианты):

[image: ]

[bookmark: P150]<**> Маркируются следующим образом: латинская буква C и через косую черту обозначение основного материала по массе в композиции. Например, бумага и картон/пластмасса/алюминий - C/PAP:

[image: ]

Примечания: 1. Знаки идентификации проставляются следующим образом: внутри петли Мебиуса - цифровой код и (или) буквенное обозначение, под петлей Мебиуса - рисунок 2 в соответствии с Приложением 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).
2. Цифровой код или буквенное обозначение не проставляется при отсутствии петли Мебиуса.
3. Цифровой код и буквенное обозначение могут использоваться в любом из предложенных вариантов.
4. Размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.




Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 (ред. от 06.09.2024) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (вместе с "ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки") {КонсультантПлюс}
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