[bookmark: _GoBack]К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется, или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполняемой работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции.
В целях обеспечения безопасности при проведении работ повышенной опасности и в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям подразделений и лицам, ответственным за организацию безопасного производства работ на вверенных участках, при выполнении опасных работ (приложение 1) руководствоваться инструкцией предприятия .... инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности.
1.1. До начала работ в опасных зонах осуществлять организационно - технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. Работы, входящие в Перечень
работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск (приложение 2), выполнять только по наряду-допуску (приложение 3) и после проведения целевого инструктажа, зарегистрированного как в наряде-допуске, так и в журнале регистрации целевых инструктажей на рабочем месте, со всеми исполнителями, отмеченными в наряде –допуске.
1.2. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы устанавливать защитные или сигнальные ограждения.
1.3. Выполнение работ в опасных зонах производить в соответствии с проектами производства работ (ППР) или технологическими картами (ТК), содержащими конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
1.4. Допускать до выполнения работ повышенной опасности персонал, прошедший обучение по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности согласно вида выполняемых работ.
2. Назначить лицами, имеющими право выдавать наряд-допуск, а также ответственными руководителями работ следующих лиц: ...
3. Ответственными исполнителями работ назначить: ...
Список лиц может быть дополнен сотрудниками, имеющими высокую квалификацию, исходя из выполняемых работ. 
4. Копии приказов с приложениями передать во все подразделения
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера





Приложение № 1

Перечень работ и профессий, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности
Виды работ
№ п/п Наименование работ Разновидности работ

1 Земляные работы 
1.1. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов, нефтепроводов, других подземных коммуникаций и объектов;
1.2. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;
1.3. Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах;
1.4. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;
1.5. Земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения.
2 Ремонтные, монтажные и демонтажные работы 
2.1. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;
2.2. Монтаж и демонтаж оборудования (включая технологическое оборудование);
2.3. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
2.5. Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;
2.6. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды технологического оборудования;
2.7. Работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды;
2.8. Ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых тележек, подкрановых путей;
2.9. Ремонт вращающихся механизмов;
2.10. Теплоизоляционные работы, нанесение анти-коррозийных покрытий;
2.11. Техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
2.12. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;
2.13. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;
2.14. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
2.15. Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях;
2.16. Огневые работы (включая временные огневые работы). Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным ремонтом техники, оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций и работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;
2.17. Работы по монтажу, демонтажу, ремонту и профилактическому обслуживанию грузоподъемных кранов;
2.18. Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях;
2.19. Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании;
2.20. Зачистка и ремонт резервуаров.
3. Работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования 
3.1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
3.2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением;
3.3. Ремонт вращающихся механизмов.
4. Работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током 
4.1. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
4.2. Ремонтные и монтажные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических приводов, находящихся под напряжением;
4.3. Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования;
4.4. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током;
4.5. Работа в действующих электроустановках;
4.6. Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных коммуникаций; на участках с патогенным заражением почвы; в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;
4.8. Ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях.
5. Работы на высоте 
5.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей;
5.2. Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей;
5.3. Кровельные работы газопламенным способом;
5.4. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м;
5.5. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте;
5.6. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами;
5.7. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру.
6. Работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением 
6.1. Работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды (включая трубопроводы пара и горячей воды технологического оборудования). Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;
6.2. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
7. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах 
7.1. Работы в замкнутых объемах, ограниченных пространствах и заглубленных емкостях;
7.2. Работы, в том числе электросварочные и газосварочные, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах;
7.3. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;
7.4. Работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах, без принудительной вентиляции;
7.5. Работы, связанные с нахождением в плохо вентилируемых закрытых помещениях, колодцах, тоннелях;
7.6. Работы, выполняемые в сушильных камерах, коллекторах, колодцах, цистернах, иных замкнутых объемах и ограниченных пространствах;
7.7. Работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях, на насосных станциях без принудительной вентиляции, в опорожненных напорных водоводах и канализационных коллекторах;
7.8. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
7.9. Зачистка и ремонт резервуаров.
8. Электросварочные и газосварочные работы 
8.1. Электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях;
8.2. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте;
8.3. Электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях;
8.4. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей;
8.5. Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях;
8.6. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;
8.7. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м;
8.8. Сварочные (резательные) работы.
9. Огневые работы 
9.1. Огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;
9.2. Кровельные работы газопламенным способом;
9.3. Работы, связанные с электро- и газосварочными, огневыми работами (за исключением сварочных работ в специально оборудованных помещениях);
9.4. Временные огневые работы, связанные с аварийно-восстановительным ремонтом техники, оборудования и коммуникаций, и работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;
9.5. Огневые работы (включая временные огневые работы), связанные с аварийно-восстановительным ремонтом оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций и работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
10. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений 1
10.1. Ремонт грузоподъемных машин;
10.2. Работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
10.3. Окрасочные работы грузоподъемных кранов;
10.4. Работы по монтажу, демонтажу, ремонту и профилактическому обслуживанию грузоподъемных кранов
11. Работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок 
11.1. Техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок;
11.2. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;
11.3. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;
11.4. Работы в теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в сетях, работы по ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и теплового оборудования;
11.5. Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом оборудовании.
12. Окрасочные работы 
12.1. Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер;
12.2. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами;
12.3. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру;
12.4. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
12.5. Окрасочные работы грузоподъемных кранов;
12.6. Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности.
13. Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.
14. Работы, выполняемые в помещениях с недостатком кислорода или наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих средств индивидуальной защиты.
15. Работы, выполняемые в выхлопных трактах главных двигателей, в дымоходах и дымовых трубах котлов.
16. Работы по установке и выемке опор.
17. Работы, выполняемые: в охранных зонах воздушных линий электропередачи, подземных газопроводов, нефтепроводов и подземных коммуникаций; на участках с патогенным заражением почвы; в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.
18. Работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.
19. Работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях.
20. Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах.
21. Работы с применением строительно-монтажного пистолета.
22. Работы в помещениях в условиях отсутствия освещения или его недостаточности.

